# logo-modre.jpg

# 

# S t a n d a r d n í v y b a v e n í b y t ů / a t e l i é r ů

Nosné konstrukce vyzdívaný skelet (želbet. kce + zdivo Heluz)

Vnitřní bytové příčky zděné, keramické zdivo – Heluz, obezdívky pórobetonové tvárnice,

Vnitřní povrchy stěn sádrová stěrková omítka, bílá malba

Klempířské konstrukce Lindab - poplastovaný plech s barevnou úpravou

Podlahy

byt – koupelna, WC keramická dlažba Rako, Fox, hnědá, matná, rozměr 600x600mm

byt – předsíň dřevěná podlaha s masivním nákližkem (Simi Wood - dub olej)

byt – kuchyň, pokoje dřevěná podlaha s masivním nákližkem (Simi Wood - dub olej)

společné prostory keramická dlažba

terasy, balk. betonová dlažba

Obklady

byt – koupelna, WC keramický obklad Technoart Pure, bílý, lesklý, rozměr 300x600mm v kombinaci s obkladem Rako Fox, hnědý, matný, rozměr 300x600mm, nalepené zrcadlo (koupelna)

výška obkladu - koupelna 2,25 m, WC 2,25 m

Okna, balkonové dveře plast, alt. dřevěná, parapety – bílý postforming

byt – vstupní dveře dřevěné, bezpečnostní, s PO odolností, SAPELI Multi, kování Sapeli bezpečnostní typ R101, nerez

byt – vnitřní dveře obložkové, Sapeli , provedení CPL bílá, nerezové kování Cobra Guissy - R,

sklep voštinové konstrukce, alt. plechové s PO odolností, plné, bílé, včetně kování

Zárubně – vnitřní dveře obložkové Sapeli, provedení CPL, bílá

Zárubně – vstupní dveře ocelové, opatřené nátěrem

Zařizovací předměty

WC keramický závěsný, Laufen, Pro A

umyvadlo, umývátko keramické, chrom sifon, Laufen Pro S

vana akrylátová Miami - Riho

armatury pákové, stojánkové umyvadlové, chrom, Logis 100 - Hansgrohe

pákové, nástěnná vanové, chrom, Logis - Hansgrohe, včetně vanového setu Croma mono 85, Porter C

Instalace

voda plastové rozvody

kanalizace plastové rozvody

elektrorozvody Cu rozvody pod omítkou

zásuvky, vypínače LEGRAND VALENA, bílé provedení

vzduchotechnika koupelna, WC odtahový ventilátor s elektrickým ventilem

slaboproud 1x slaboproudá zásuvka (internet, TV, telefon) v obývacím pokoji, ostatní obytné místnosti – příprava (kabeláž)

domácí telefon ovládání vstupních dveří do objektu

Topení deskové radiátory, žebříčkové radiátory (koupelna), bílé

\*Parkovací garážové stání pevné stání max.výška vozu 1,9m, zakladač max.výška vozu 1,5m

*\*/ parkovací stání není příslušenství bytu/ateliéru*

***Budoucí prodávající si vyhrazuje právo na záměnu (např. z důvodu ukončení výroby ze strany výrobce) výše uvedených výrobků a materiálů za podmínky zachování kvalitativních a vzhledových parametrů. O takové záměně je povinen budoucího kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.***